Zrychlení stěny
====
Toto nastavení řídí velikost, jakou tryska zrychluje v různých směrech při tisku stěny. Zrychlení během tisku stěn může být nastaveno jinou hodnotu než pro zbytek tisku.

Nastavení zrychlení zde výrazně ovlivní rozměrovou přesnost tisku. Vysoká míra zrychlení způsobuje rázové vlny v celé tiskárně. Tyto rázové vlny jsou viditelné v tisku, když tryska nebo podložka tisku vibruje. Protože stěny jsou zvnějšku velmi viditelné, je běžné, že stěny budou tištěny s nižší hodnotou zrychlení než zbytek tisku. To však prodlouží dobu tisku.