Conserver les faces disjointes
====
Cura a besoin de savoir où se trouve l'intérieur de votre modèle afin de remplir le volume avec de la matière. Si le modèle n'est pas correctement étanche, cela est ambigu. Normalement, Cura n'imprimera pas les parties qui ne sont pas correctement fermées.

Si ce paramètre est activé, les couches dont le périmètre n'est pas correctement fermé seront conservées. Le périmètre sera fermé artificiellement avec une ligne droite. Cela peut permettre de corriger certains modèles qui présentent de petits écarts à la surface. Mais cela peut aussi donner une mauvaise interprétation de l'intérieur de votre modèle.

![Il manque un coin à ce cube](../../../articles/images/meshfix_keep_open_polygons_shell.png)
![Normalement, les couches qui ne sont pas fermés ne seront pas imprimés](../../../articles/images/meshfix_keep_open_polygons_disabled.png)
![Avec ce paramètre activé, la forme est fermée artificiellement](../../../articles/images/meshfix_keep_open_polygons_enabled.png)

La vue aux rayons X montrera les lacunes qui peuvent être comblées avec ce réglage en rouge.
