Počet linií krempy podpěry
====
Tento parametr upravuje počet kontur, které budou vykresleny uvnitř podpůrné oblasti pro krempu podpěry. Čím větší počet linií, tím větší je krempa.

![5 linií krempy](../../../articles/images/support_brim_2mm.png)
![10 linií krempy](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Větší počet linií krempy zvýší přilnavost podpěry k podložce tisku a sníží deformaci podpěry. Výsledkem bude, že podpěra bude silnější, což zlepší spolehlivost tisku.