Počet linií sukénky
====
Tento parametr konfiguruje počet obrysů, které mají být pro sukénku vykresleny kolem tisku.

Jedním z účelů sukénky je naplnění trysky tak, aby materiál správně tekl. U velmi malých modelů nestačí jediná linie, takže můžete nakonfigurovat plášť pro vykreslení několika linií.

Použití parametru [Minimální délka sukénky/krempy](skirt_brim_minimal_length.md) je spolehlivější k zajištění minimálního množství aktivovaného materiálu, než použití tohoto parametru. Toto nastavení je jen trochu snazší pochopit.