Vitesse d’impression filaire descendante
====
Ce réglage précise la vitesse à laquelle la buse se déplacera vers le bas tout en effectuant un mouvement diagonal dans le motif en dents de scie. La vitesse de déplacement vers le bas peut être configurée séparément du reste de la vitesse d'impression du fil.

![Où les différentes vitesses d'impression à fil s'appliquent](../images/wireframe_printspeed_fr.svg)

Le fait de descendre plus lentement prendra plus de temps, mais donne au matériau plus de temps pour se solidifier. Cela rend l'impression plus fiable.
