Motif du plafond de support
====
Le modèle avec lequel le plafond de support est dessiné peut être configuré séparément du reste du support.

Le plafond de support est souvent beaucoup plus dense que le reste du support. Certains motifs ne fonctionnent pas très bien à des densités élevées, il peut donc être utile de choisir un motif qui fonctionne mieux à des densités élevées, comme par exemple concentrique ou en zigzag plutôt qu'en grille ou en triangles. les options disponiblent sont

* Lignes
* Grille
* Triangles
* Concentrique
* Zig Zag


Le plafond de support est également la partie qui soutient réellement la zone en surplomb. Vous pouvez donc choisir un motif qui optimise la qualité du surplomb, plutôt que d'optimiser d'autres propriétés du support telles que la solubilité ou la stabilité.
