Ryv (jerk) žehlení
====
Toto nastavení upravuje ryv (jerk) pouze během doby, kdy tiskárna žehlí.

Stejně jako u nastavení [Ryv (jerk) horní/dolní strany](../speed/jerk_topbottom.md), můžete snížit ryv (jerk) pro žehlení, abyste získali lepší kvalitu povrchu. Pokud ryv (jerk) příliš vysoký, mohou vibrace v šasi tiskárny způsobit pohyb tiskové podložky nahoru a dolů (v závislosti na konstrukci tiskárny), což způsobuje vibrace.