Beschleunigung Stützstruktur
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken des Supports in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung während des Supports kann auf eine andere Geschwindigkeit als für den Rest des Drucks eingestellt werden.

Eine Erhöhung der Beschleunigungsrate bewirkt, dass der Drucker den Support insgesamt schneller, aber auch weniger sorgfältig druckt. Dadurch wird zwar die Druckzeit verkürzt, aber auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Drucker den Support umstößt und die Support-Struktur schwächer wird. Normalerweise wird der Support mit einer höheren Beschleunigung gedruckt als der Rest des Drucks.