Pozice Y aktivační věže
====
Toto nastavení umožňuje aktivační věže přemístit. Označuje souřadnici Y rohu aktivační věže.

![Souřadnice Y aktivační věže](../images/prime_tower_cs.svg)

Tyto souřadnice neoznačují střed aktivační věže, ale roh s nejnižšími souřadnicemi X a Y. Souřadnice aktivační věže jsou souřadnice g-kódu, které se liší od souřadnic, ve kterých Cura zobrazuje polohy modelu. Místo, kde aktivační věž končí, je na tiskové ploše označeno kruhovým stínem, což znamená, že tam nelze umístit žádné další objekty.