Mindestbereich Stützstrukturboden
====
Diese Einstellung bewirkt, dass Teile des Support-Bodens weggelassen werden, wenn sie sehr klein sind. Anstelle des Support-Bodens wird dann normaler Support gedruckt.

Einige Materialien lassen sich nur bei hohen Fließgeschwindigkeiten gut extrudieren und brauchen einige Zeit, um in Gang zu kommen. Wenn solche Materialien für den Support-Boden verwendet werden, sind sie für kleine Bodenflächen nicht sehr nützlich. Wenn man sie weglässt, spart man viel Zeit beim Wechseln des Extruders und beim Herumfahren und verhindert Blobs auf der Oberfläche. Stattdessen wird Cura einen normalen Support zeichnen, so dass auch der Support besser unterstützt werden kann.