Densité du support
====
Ce paramètre définit la densité à laquelle les structures de soutien sont remplies de matière. En cas de taux de remplissage élevé, les lignes de support seront placées très près les unes des autres. Pour les faibles taux de remplissage, les lignes seront placées plus loin les unes des autres.

![Faible densité de support](../../../articles/images/support_infill_rate_low.png)
![Haute densité de support](../../../articles/images/support_infill_rate_high.png)

L'augmentation de la densité de l'aide a des effets positifs et négatifs. Voici quelques-uns de ces effets qu'il convient de soupeser :
* Comme la distance entre les lignes de support est plus faible, la surface reposant sur ce support s'affaissera moins.
* Le support sera plus solide, ce qui améliorera la fiabilité de l'impression.
* Il est plus difficile de retirer le support en raison de la surface d'adhérence accrue.
* Il faudra plus de matière pour imprimer le support.
* L'impression sera plus longue à réaliser.
