Température du plateau par défaut
====
Ce paramètre définit la température du plateau de fabrication pendant le processus d'impression, qui est idéale pour le matériau. Modifier la température du plateau de construction dans le gestionnaire de matériaux est en fait ce paramètre en cours de modification. La température réelle du plateau de construction peut toujours varier pour différents profils de qualité. Il est rare de devoir modifier ce paramètre, sauf si vous utilisez un matériau inhabituel.

Le réglage est utilisé pour la [Température du plateau](material_bed_temperature.md) ordinaire et le paramètre [Température du plateau couche initiale](material_bed_temperature_layer_0.md).

Lors de l'impression avec plusieurs matériaux différents, la température de le plateau d'impression sera réglée sur la plus élevée de ces matériaux.
