Vitesse d'impression du remplissage de support
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle les principales structures de support sont imprimées. C'est-à-dire tous les supports, à l'exception du toit et du sol.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Normalement, le support n'a pas besoin d'être imprimé avec une grande précision, il est donc possible d'imprimer le support à une vitesse plus élevée que le reste de l'impression. Cela peut permettre de gagner du temps d'impression.

Cependant, une vitesse trop élevée entraîne une différence de débit entre le support et le reste de l'impression, ce qui provoque une surextrusion lors du passage du support à l'impression et une sous-extrusion lors du passage de l'impression au support.
