Tendence přilnavosti
====
Jde o popisný parametr, který popisuje vlastnost materiálu použitého pro tisk. Popisuje, jakou má materiál tendenci přilnout k sobě, hlavně pevnost adheze mezi vrstvami.

V současné době je jediným účinkem tohoto nastavení v aktivační věži k určení, jaký materiál bude použit pro tisk pevného vnějšího pláště, které drží věž na místě. Materiál s nejsilnější tendencí k adhezi bude použit pro tisk vnější obálky aktivační věže.

**Neexistuje žádná jednotka pro toto nastavení. Jedná se pouze o relativní vlastnost.**