Unterer Abstand der Stützstruktur
====
Mit dieser Einstellung können Sie den Abstand zwischen der Unterseite des Supports und dem Modell einstellen, mit dem der Support auf dem Modell aufliegt.

![Der untere Abstand zwischen dem dunkelblauen Modell und dem hellblauen Support](../../../articles/images/support_top_bottom_distance.svg)

Wenn die Supports einfach auf das Modell gedruckt werden, bleiben sie dort sehr stark haften. Es ist besser, etwas Abstand zu halten. Auf diese Weise ist es einfacher, den Support abzubrechen, und er hinterlässt weniger Narben auf dem Druck. Wenn Sie den Abstand zu sehr vergrößern, wird der Support allerdings instabil.

Wenn Ihr Support-Material löslich ist, kann dieser Abstand sehr gering gehalten werden. Dann lässt sich die Stütze problemlos abbrechen, und es bleiben keine Narben zurück.