Extrudér pro vnitřní stěnu
====
Pokud má vaše tiskárna více extruderů, můžete si vybrat tisknout pouze vnitřní stěnu pomocí jiného extruderu.

![Vnitřní stěny jsou vytištěny modře, ale zbytek žlutě](../../../articles/images/wall_x_extruder_nr.png)

Je rozumné tisknout vnitřní stěny stejným extrudérem jako výplně, plášť nebo vnější stěny. Není opravdu důvod tisknout vnitřní stěny jiným extrudérem než ostatní, s výjimkou snad zajímavého vizuálního efektu. Barva vnitřní stěny má tendenci mírně prosvítat vnější stěnou.

Tisk vnitřních stěn pomocí stejného extrudéru jako výplň, plášť nebo vnější stěny umožňuje, aby byly k těmto strukturám lépe připevněny. Tím se vytvoří pevnější součást. Při nastavování extrudéru pro tyto další struktury mějte na paměti, k čemu chcete vnitřní stěny svázat.