Type d'adhérence du plateau
====
Il existe trois types d'adhérence aux plateaux d'impression : la jupe, la bordure et le radeau. Vous pouvez aussi facilement désactiver les types d'adhérence en réglant le paramètre sur Aucun.

![Jupe](../../../articles/images/adhesion_type_skirt.png)
![Bordure](../../../articles/images/adhesion_type_brim.png)
![Radeau](../../../articles/images/adhesion_type_raft.png)

Jupe
----
Une jupe est une simple ligne qui entoure votre empreinte. Elle ne contribue pas directement à l'adhérence au plateau. Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser les autres méthodes d'adhésion, cette méthode a toujours deux fonctions.
* Elle permet d'amorcer votre buse avant de commencer l'impression de votre modèle réel, afin de s'assurer que le matériau s'écoule correctement.
* Elle vous permet de voir si votre plateau d'impression est correctement nivelée ou non.

Bordure
----
Uns bordure est une zone plane à une seule couche autour de la base de votre modèle. Son but est de maintenir les bords de votre impression vers le bas et d'agrandir la zone de contact entre votre impression et le plateau d'impression.
* La plus grande surface permet à votre empreinte de mieux adhérer au plateau d'impression. Cela est utile pour pratiquement toutes les impressions de plus de quelques centimètres.
* Ce bord permet également de garder les bords de votre empreinte vers le bas. Les matériaux qui rétrécissent beaucoup en refroidissant (comme l'ABS) ont tendance à se déformer beaucoup pendant l'impression. Une bordure suffisamment large permet de maintenir les coins en place et d'éviter ce gauchissement.

Radeau
----
Un radeau est une plaque épaisse entre le modèle et le plateau d'impression. Ce radeau protège votre empreinte de la chaleur du plateau d'impression. Il aura également une grande surface pour adhérer au plateau. L'empreinte est placée sur le dessus de ce radeau, où elle peut beaucoup mieux adhérer. Attention toutefois aux empreintes fines, car il peut être difficile de retirer le radeau sans endommager l'empreinte.
