Hustota rozhraní podpěry
====
Tento parametr určuje hustotu rozhraní mezi podpěrou a modelem.

Zvyšující se hustota rozhraní podpěry vám umožní dosáhnout pěkné povrchové úpravy na převisech, jako by celá podpěra byla vytištěna s velkou hustotou, aniž byste potřebovali tolik času a materiálu navíc. Po tisku však bude stále těžší odstranit podpěru z modelu, protože oblast kontaktu je zvětšená.