Linienrichtungen der Oberfläche Außenhaut
====
Mit dieser Einstellung können Sie für die obersten Schichten der Außenhaut, die durch die Einstellung [Oberfläche Außenhaut Schichten](../top_bottom/roofing_layer_count.md) angegeben sind, andere Richtungen für das Muster wählen als für den Rest der Ober- und Unterseite.

Nur die oberste(n) Schicht(en) der Außenhaut wird/werden in diese Richtungen gezeichnet. Der Wert für diese Einstellung ist eine durch Kommata getrennte Liste von Winkeln in Grad. Die in dieser Liste angegebenen Richtungen werden abwechselnd von Schicht zu Schicht verwendet.

Die Funktion dieser Einstellung ist hauptsächlich kosmetischer Natur. Während bestimmte Ausrichtungen für die Linien im oberen und unteren Muster für Ihr spezielles Teil stärker sein können, ist die Auswirkung der obersten Schicht hierauf minimal. Stattdessen können Sie eine Ausrichtung wählen, die für Ihr Teil besser aussieht. Sie könnten die Linien beispielsweise in Längsrichtung an Ihrem Modell ausrichten, um einen schöneren visuellen Fluss zu erzielen.