Počet linií krempy
====
Určuje počet perimetrů nakreslených kolem základny vašeho tisku.

![Tato krempa má 8 linií](../images/brim_width_cs.svg)

Více linií krempy zlepší přilnavost k podložce tisku a zvětší povrchovou plochu vašeho tisku. Tím se však zmenší efektivní oblast tisku.

**Tento parametr přepíše parametr [Šířka krempy](brim_width.md).**