Nombre de lignes de la bordure du support
====
Contrôle le nombre de périmètres tracés autour de la base de votre empreinte.

![Ce bord a 8 lignes.](../images/brim_width_fr.svg)

Un plus grand nombre de lignes de bord améliorera l'adhérence au plateau, en augmentant la surface de votre impression. Toutefois, cela réduira la surface d'impression effective.

**Ce paramètre remplace le paramètre [Largeur de la bordure](brim_width.md).**
