Nombre de lignes de la paroi du support arborescent
====
Ce paramètre détermine le nombre de contours qui seront dessinés à l'intérieur du support de l'arbre. Avec plus de contours, le support de l'arbre sera plus rigide.

![Deux parois](../../../articles/images/support_tree_wall_count.png)

Un plus grand nombre de parois rendra le support beaucoup plus solide, surtout avec de grands [angles des branches](../support/support_tree_angle.md). Cela augmente la fiabilité de l'impression et réduit le risque de rupture des branches du support.

Toutefois, cela augmentera également considérablement le temps et la matière consacrés au support.

Ce paramètre fonctionne de manière très similaire au paramètre [Nombre de lignes de la paroi du support](../support/support_wall_count.md).
