Einzugsgeschwindigkeit (Einzug) für Abwischen
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie schnell das Material zum Abwischen eingezogen wird. Diese Einstellung kann unabhängig von der normalen [Einzugsgeschwindigkeit](../travel/retraction_retract_speed.md) vorgenommen werden.

Da das Material, das bei diesem Abwischen aus der Düse austritt, ohnehin abgewischt wird, kann die Einzugsgeschwindigkeit für diesen Vorgang im Vergleich zum Rest des Drucks etwas reduziert werden. Dadurch wird der Verschleiß des Filaments verringert.