Oberer Abstand der Stützstruktur
====
Diese Einstellung legt fest, wie viel Abstand zwischen der Oberseite des Supports und der überhängenden Oberfläche des Modells eingehalten wird.

<!--screenshot {
"image_path": "support_z_distance.png",
"models": [{"script": "rack.scad"}],
"camera_position": [0, 129, 11],
"settings": {
    "support_enable": true,
    "support_z_distance": 1
},
"colours": 32
}-->
![Der obere Abstand zwischen dem dunkelblauen Modell und dem hellblauen Support](../../../articles/images/support_top_bottom_distance.svg)
![Ein vertikaler Abstand zwischen dem Modell und dem Support wird eingehalten](../../../articles/images/support_z_distance.png)

Der Abstand zwischen dem Support und der Oberseite ist der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, wie gut der Support am Modell haftet, wenn das Modell auf dem Support ruht. Eine Vergrößerung des Abstands erleichtert das Entfernen des Supports nach dem Drucken, da er nicht mehr so stark am gedruckten Objekt haften bleibt. Allerdings sieht der Überhang dann auch schlechter aus, da das Modell noch ein paar Schichten nach unten durchhängen kann, bevor es auf dem Support aufliegt.