Zrychlení střechy podpěry
====
Toto nastavení řídí hodnotu zrychlení trysky v různých směrech při tisku střechy podpěry. Zrychlení během tisku střechy podpěry může být nastaveno odlišně než u podlahy podpěry.

Střecha podpěry je citlivější na nepřesný tisk, protože přímo ovlivňuje kvalitu převisu. Nastavením tisku střechy podpěry tak, aby zrychlení bylo menší než zrychlení tisku podlahy podpěry, lze dosáhnout lepší kvality převisu za podobnou dobu tisku.