Šířka krempy podpěry
====
Toto nastavení umožňuje upravit šířku krempy podpěry. Díky širší krempě podpěry bude nakresleno více kontur uvnitř oblasti podpěry, aby se dosáhlo lepší přilnavosti.

![Šířka 2 mm](../../../articles/images/support_brim_2mm.png)
![Šířka 4 mm](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Širší krempa zvýší přilnavost podpěry k podložce tisku a sníží deformaci podpěry. Výsledkem bude, že podpěra bude silnější, což zlepší spolehlivost tisku.