Vzor podlahy podpěry
====
Vzor, kterým je nakreslena podlaha podpěry, může být konfigurována odděleně od zbytku podpěry.

Podlaha podpěry musí dobře překlenout model, aby si zachovala kontrolu nad tím, jak se podpěra drží na modelu, aby během tisku neodpadla, ale po dokončení tisku byla stále odstranitelná. Výběr vzoru, který nemá mnoho křížení k, k tomuto účelu pomáhá, jako je soustředný nebo cikcak. I když tyto vzory nejsou tak strukturálně silné, činí to malý rozdíl pro celkovou sílu podpěry, protože je ovlivněna pouze podlaha podpěry.