Extrudeur de la base du radeau
====
Ce paramètre permet de sélectionner l'extrudeuse à utiliser pour la couche de base du radeau.

![Où se trouve la couche de base dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

La couche de base est celle qui repose sur le plateau d'impression. Elle doit offrir une bonne adhérence au plateau. Il est donc préférable de choisir un matériau qui adhère bien au plateau d'impression et qui ne rétrécit pas.
