Vitesse de remplissage
====
La vitesse à laquelle la matière de remplissage est imprimé peut être configurée séparément de la vitesse d'impression normale.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

La qualité visuelle du remplissage n'est généralement pas importante, de sorte que le remplissage peut être imprimée à une vitesse assez élevée pour gagner du temps. D'autre part, l'augmentation de la vitesse d'impression fait également ressortir davantage le matériau de remplissage à travers les parois, car la buse s'enfonce davantage dans les parois.

Il y a aussi le danger d'introduire un changement de débit trop important. En particulier lorsque l'on combine avec des paramètres tels que [l'épaisseur de la couche de remplissage](../infill/infill_sparse_thickness.md), la différence entre le débit requis pour le remplissage et le débit requis pour le reste de l'impression peut être très importante. Il y a un grand retard dans le réglage du débit à travers la buse, donc si le remplissage est fait trop vite par rapport au reste, le débit pourrait être inexact.
