Lisser les contours spiralisés
====
Si [Spiraliser le contour extérieur](magic_spiralize.md) est activé, ce paramètre active ou désactive la caractéristique la plus distinctive du mode Spriraliser : au lieu d'imprimer chaque couche l'une après l'autre à des intervalles de hauteur, la hauteur est progressivement augmentée au cours de la couche.

Étant donné que le mode Spriraliser entraîne uniquement l'impression des parois pour la plupart des couches avec un seul contour, ce contour unique prendra la forme d'une spirale, prêtant le nom à la fonction Spriraliser. Les première et dernière couches de l'impression voient leur débit progressivement réduit afin d'éviter une surextrusion et d'atteindre la bonne hauteur.

Étant donné que la buse est progressivement déplacée jusqu'à la hauteur de couche suivante tout au long de la couche, il n'y aura plus de couture où la buse se déplace vers la couche suivante. En effet, cela supprime la couture Z.

En revanche, la couche est déplacé vers le haut ou vers le bas d'une demi-hauteur de couche. C'est moins précis. Il peut avoir un effet de flou sur les détails fins de l'impression.

Ce paramètre n'est pas efficace pour supprimer les coutures s'il y a plusieurs contours à imprimer sur une couche. Il faudra encore arrêter l'extrusion après le contour pour passer à la prochaine pièce imprimée. Cela laisse une couture de toute façon.

**Cet effet n'est pas visible dans la vue des couches en raison des limitations de rendu.**
