Accélération de remplissage du support
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions tout en imprimant la partie principale du support. L'accélération pendant le remplissage du support peut être réglée à une vitesse différente de celle de l'interface du support.

L'augmentation de la vitesse d'accélération fait que l'imprimante imprime le support plus rapidement au total, mais aussi moins soigneusement. Cela réduit le temps d'impression, mais augmente également le risque que l'imprimante renverse le support et affaiblit la structure du support. En général, le support est imprimé avec une accélération plus forte que le reste de l'impression.
