Extrudér pro vnější stěnu
====
Pokud má vaše tiskárna více extruderů, můžete si vybrat tisknout pouze vnější stěnu pomocí jiného extruderu.

![Stěny jsou vytištěny modře, ale zbytek žlutě](../../../articles/images/wall_0_extruder_nr.png)

Tisk vnější stěny jiným extrudérem může mít několik účelů:
* Jednoduchý vizuální efekt potištěním vnější stěny jinou barvou.
* Stěny mohou být potištěny materiálem, který umožňuje lepší detaily, ale který má nežádoucí pevnostní vlastnosti pro výplň.
* Stěny mohou být potištěny pružným materiálem, aby se na vašem tisku dosáhlo jemnější textury a aby se dosáhlo většího tření/přilnavosti.
* Vnější stěna může být potištěna materiálem, který má nižší součinitel tření, aby pohyblivé části mohly snadněji klouzat po povrchu.

**Jediná stěna obvykle nestačí na úplné pokrytí velké změny barvy. Můžete očekávat, že barva vnitřní stěny bude trochu prosvítat.**