Activer les bas de support
====
Le bas de support est une structure intermédiaire entre le support et le modèle où le support repose sur le modèle. Il peut être utilisé pour fournir une base plus stable au support ou pour rendre le support plus facile à retirer de l'empreinte, en laissant moins de cicatrices.

![Le bas du support est coloré dans une teinte de bleu plus foncée](../../../articles/images/support_bottom_enable.png)

Le bas de support peut être imprimé plus lentement pour obtenir un support plus stable, ou en utilisant un matériau différent plus facile à retirer du modèle. De cette façon, il n'est pas nécessaire d'imprimer tout le support avec ce matériau ou ces réglages, ce qui peut faire gagner beaucoup de temps d'impression.

**Le bas de support n'est pas généré là où le support repose sur le plateau d'impression**
