Самый высокий слой разглаживания
====
Данный параметр включается при необходимости делать разглаживание только на самом верхнем слое детали. Даже если у детали будет много других поверхностей, которые находятся на разных высотах, данная настройка применится только к последнему слою, позволяя сэкономить кучу времени.


![К поверхности полукруга (сверху) настройка разглаживания не применяется ](../../../articles/images/ironing_only_highest_layer.png)

** Если при печати используется несколько деталей, каждая из крайних поверхностей деталей будет разглажена. Настройка включается для каждого экструдера при использовании мультиэкструзионной печати**