Zrychlení výplně podpěry
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech při tisku hlavní části podpěry. Zrychlení během tisku výplně podpěry může být nastaveno na jinou hodnotu než rychlost tisku rozhraní podpěry.

Díky zvýšené hodnotě zrychlení tiskne tiskárna podpěry celkově rychleji, ale také méně opatrně. Tím se snižuje doba tisku, ale také se zvyšuje riziko převrácení podpěry tiskárnou a oslabení struktury podpěry. Obecně se podpěra tiskne rychleji než zbytek tisku.