Wanddicke der Baumstützstruktur
====
Diese Einstellung legt fest, wie dick der Umfang der Baumstützstruktur sein soll. Je dicker der Umfang, desto mehr Konturen werden in die Form des Baums gezeichnet.

![Bei einer Wandstärke von 0,8 mm ergeben sich zwei Konturen im Inneren der Baumstützstruktur](../../../articles/images/support_tree_wall_count.png)

Dickere Wände machen den Support wesentlich stabiler, insbesondere bei großen [Winkeln der Äste](../support/support_tree_angle.md). Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Drucks und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Äste des Supports brechen.

Allerdings erhöht sich dadurch auch der Zeit- und Materialaufwand für den Support erheblich.

Diese Einstellung funktioniert sehr ähnlich wie die Einstellung [Anzahl der Wandlinien der Stützstruktur](../support/support_wall_count.md).