Obere Raft-Schichten
====
Dies ist die Anzahl der Schichten im oberen Teil des Rafts. Es gibt immer eine Basisschicht und eine mittlere Schicht, aber es kann eine beliebige Anzahl von oberen Schichten geben. Diese oberen Schichten sind normalerweise sehr dicht, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, auf der das Modell gedruckt werden kann.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Je mehr Schichten, desto glatter ist die Oberfläche, auf der das Modell gedruckt wird, da die spärlich gefüllten unteren und mittleren Schichten überbrückt werden müssen. Durch eine glattere Oberfläche sieht die Unterseite des Drucks besser aus und die Haftung zwischen dem Raft und dem Modell wird stärker.

Allerdings dauert das Drucken von mehr Schichten auch wesentlich länger.