Tloušťka podlahy podpěry
====
Tento parametr definuje tloušťku podlahy podpěry, kde podpěra spočívá na modelu.

Silnější podlaha podpěry zvyšuje účinnost podlaha podpěry. Bude více materiálu k oddělení hlavního těla podpěry od modelu. Pokud je podlaha podpěry vytištěna materiálem, který lze snadno oddělit od modelu, je méně pravděpodobné, že se zbytek podpěry dotkne modelu a zanechá jizvu.

Silnější podlaha podpěry však také způsobí, že větší část podpěry použije dražší materiál nebo pomalejší tiskovou techniku. Tisk tedy může trvat déle nebo použije dražší materiály.