X/Y vzdálenost ochranného štítu
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci vzdálenosti, ve které bude ochranný štít vytištěn.

Čím dále je štít od vašeho tisku, tím méně efektivně bude udržovat teplotu uvnitř štítu. Vzduch potom bude kolem tisku více cirkulovat, a proto bude méně chráněn před průvanem.

Tisk ochranného štítu dále od tisku však může mít také pozitivní vliv na ochlazení vašeho tisku, protože umožňuje ventilátorům tiskové hlavy na váš tisk řádně foukat.

Navíc umístění ochranného štítu dále od objektu zabere více místa. Nemůžete ho vytisknout dále od svého objektu, než umožňuje objem prostoru tisku.