Angle maximum de la couche extérieure pour l'expansion
====
Comme la peau est présente dans tout le modèle, il est inutile d'étendre toutes ces zones. Au contraire, seules les zones où l'angle entre la surface de la peau et l'horizon est inférieur à ce réglage seront étendues. De cette façon, les surfaces planes avec des éléments saillants seront renforcées, sans augmenter inutilement le temps d'impression pour le reste du modèle.

![Réglé à 90 degrés, toute la peau est agrandie avec le paramètre Skin Expand Distance](../../../articles/images/max_skin_angle_for_expansion_90.png)
![Réglé à 45 degrés, seules les zones planes sont agrandies](../../../articles/images/max_skin_angle_for_expansion_45.png)

L'expansion de la peau est utile pour renforcer le lien entre le haut ou le bas de l'impression et les parois latérales. Cependant, elle peut également augmenter considérablement le temps d'impression et l'utilisation du matériau. Ce paramètre vous permet de filtrer le matériau des côtés de l'impression où il est moins utile pour renforcer le lien entre les parois et la peau.

Pour ce réglage, 0° est horizontal. Si ce réglage est de 0°, aucune peau ne se dilate. 90° est vertical, et provoque l'expansion de toutes les zones de la peau.
