Distance entre les lignes de plafond des supports
====
Ce réglage configure la distance entre deux lignes adjacentes du modèle de plafond de support, où le modèle repose sur le support.

La réduction de la distance entre les lignes du plafond de support permet d'obtenir une belle finition de surface au niveau des débords, comme si l'ensemble du support était imprimé avec une forte densité, sans avoir besoin de beaucoup de temps et de matière supplémentaires. La distance que le modèle doit franchir sera réduite.

Cependant, il sera plus difficile de retirer le support du modèle après l'impression, car la surface de contact est également augmentée. La réduction de la distance entre les lignes est particulièrement efficace avec des matériaux spécialisés pour être faciles à retirer du matériau de construction, comme le support soluble ou les matériaux à fort taux de retrait.
