Diamètre filament
====

Ce réglage décrit le diamètre du filament qui sera utilisé avec la buse. Il est important pour Cura de calculer correctement la vitesse d'extrusion et de limiter correctement le nombre de rétractions.

La plupart des imprimantes s'attendent à ce que le Code-G précise la distance que la roue d'extrusion doit tourner pour extruder suffisamment pour imprimer une ligne. Ce diamètre de filament est nécessaire pour obtenir la bonne quantité de matière à extruder. Si le microprogramme de l'imprimante interprète les quantités d'extrusion comme étant volumétriques, cela n'est pas nécessaire, mais il utilisera quand même le diamètre du filament pour limiter le nombre de rétractions sur une certaine longueur de filament.

De nos jours, la plupart des imprimantes utilisent des filaments d'un diamètre de 1,75 mm. Un autre diamètre courant est de 2,85 mm.

*Un matériau n'apparaîtra dans la liste des matériaux à la disposition de l'utilisateur que si le diamètre du filament est compatible avec l'extrudeuse. Regardez dans le panneau des paramètres de la machine de votre imprimante (dans l'onglet de l'extrudeuse) pour savoir quels filaments votre extrudeur accepte.*
