Dolní vrstvy
====
S tímto nastavením můžete určit počet pevných dolních vrstev tisku. Vyšší hodnota zajišťuje, že všechny mezery na spodních vrstvách jsou zcela uzavřeny. Může však také prodloužit dobu tisku a množství použitého vlákna.

![14 dolních vrstev](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![50 dolních vrstev](../../../articles/images/bottom_thickness.png)

* Zvětšení zvyšuje sílu.
* Zvětšení pro vyplnění mezer ve spodní části tisku.
* Snížení pro zkrácení doby tisku a zmenšení spotřeby materiálu.