Úhel prořezávání bleskové výplně
====
Vzor bleskové výplně vytváří na vnitřní straně tisku strukturu podobnou stromu, která začíná v malém měřítku, ale rozvětvuje se, aby dosáhl všech částí horní části tisku, které je třeba zevnitř podepřít. Toto nastavení udává, jak daleko mohou větve stromu v koncových bodech přesahovat.

![Při úhlu 40° je blesková výplň poměrně stabilní](../../../articles/images/lightning_infill_prune_angle_40.png)
![Při úhlu 70° větve poměrně strmě přečnívají](../../../articles/images/lightning_infill_prune_angle_70.png)

Zvětšení úhlu prořezu znamená, že výplň bude moci začínat dole menší a zároveň bude dosahovat na celý horní povrch. V mnoha případech už ani nemusí začínat dole, ale může se jednoduše zavěsit na boční strany. Výrazné účinky zvětšení tohoto úhlu jsou následující:

* Zkrácení doby tisku a snížení spotřeby materiálu.
* Hladší stěny, protože se jich zevnitř nedotýká tolik výplně.
* Mírně snížená pevnost.
* Větší pravděpodobnost selhání tisku. Pokud je převis příliš strmý, vznikne na konci každého řádku značný převis, který se prohne a může se uvolnit.

V praxi může být úhel prořezu vyšší než normální úhel přesahu nebo jiný úhel přesahu bleskové výplně. Vzhledem k tomu, že linie jsou dobře podepřeny na vrstvě pod nimi, není trochu větší přesah skutečným problémem.