Ruckfunktion für Bodenstruktur
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken der Support-Böden durch die Ecken fahren kann. Diese Einstellung kann getrennt von den Support-Dächern konfiguriert werden.

Während das Support-Dach sowohl für die Narbenbildung als auch für die Überhangqualität entscheidend ist, wirkt sich der Support-Boden nur auf die Narbenbildung aus. Er hat keinen Einfluss auf die Qualität des Überhangs, da das Modell nicht auf ihm ruht, sondern nur auf dem Support. Dadurch können Sie den Support-Boden etwas weniger sorgfältig drucken als das Support-Dach, um etwas Druckzeit zu sparen.