Lüfterdrehzahl für Raft-Basis
====
Mit dieser Einstellung wird die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der unteren Schicht des Rafts konfiguriert. Die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der unteren Schicht kann getrennt von der mittleren und oberen Schicht konfiguriert werden.

![Wo sich die unterste Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Es ist sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit für die untere Schicht separat einzustellen, da eine Reduzierung der Lüftergeschwindigkeit die Haftung auf dem Bett verbessern und das Verziehen reduzieren kann. Eine Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit kann die Oberflächenglätte des Rafts verbessern, was für die untere Schicht jedoch nicht von Belang ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit etwas niedriger einzustellen als bei den oberen Schichten.