Zickzack-Elemente Stützstruktur verbinden
====
Wenn das Zick-Zack-Muster als das [Muster der Stützstruktur](support_pattern.md) gewählt wird, führt diese Einstellung dazu, dass die Endpunkte des Support-Musters sich mit sich selbst verbinden, wodurch der Support stärker wird.

Wenn sich der Support in sich selbst zurückzieht, gibt es keinen richtigen Endpunkt für das Zick-Zack-Muster. Der Endpunkt ist normalerweise ziemlich schwach, insbesondere bei Materialien, die sich nur schwer extrudieren lassen und nach einer Fahrbewegung etwas Zeit brauchen, um in Gang zu kommen. Diese Einstellung verhindert dies und macht den Support stärker. Sie verbessert auch die Haftung an der Bauplatte, da es keinen Endpunkt gibt, an dem das Material sich verziehen kann.

Diese Einstellung erhöht auch die Haftung am Modell erheblich, wenn der Support auf dem Modell aufliegen darf. Die zusätzliche Verbindung folgt dem Modell. Sie wird auf dem Modell platziert und vergrößert die Oberfläche, mit der der Support am Modell haftet. Dadurch wird der Support auch stabiler, lässt sich aber schwerer entfernen und hinterlässt mehr Narben.