Extrudeuse de support de la première couche
====
Si votre imprimante possède plusieurs extrudeuses, la couche de support qui repose sur le plateau d'impression peut être imprimée avec une extrudeuse différente du reste du support. Ce paramètre vous permet de choisir l'extrudeuse qui sera utilisée pour la couche de support initiale.

![La couche initiale du support est imprimée en rouge, mais le reste en blanc](../../../articles/images/support_extruder_nr_layer_0.png)

Certains matériaux sont mieux adaptés que d'autres aux supports d'impression. Il s'agit souvent de matériaux inertes qui n'adhèrent pas bien aux autres matériaux, de sorte qu'ils peuvent être retirés plus facilement. Toutefois, cette propriété n'est pas souhaitable pour coller au plateau d'impression. Un matériau qui adhère mieux à le plateau d'impression peut alors être utilisé pour la première couche, à laquelle le matériau de support normal peut mieux adhérer que le verre ou l'aluminium.
