Zrychlení tisku
====
Hodnota, se kterou může tisková hlava zrychlovat na požadovanou rychlost při spuštění, zastavení nebo změně směru. Stejně jako auto musí tisková hlava akcelerovat, aby změnila rychlost nebo směr.

![Graf rychlosti (V) v průběhu času během pohybu trysky tam a zpět. Zrychlení je sklon přímky, když začíná, zastavuje nebo mění směr](../images/velocity_acceleration_jerk_cs.svg)

Zvyšující se zrychlení umožňuje tiskové hlavě dosáhnout požadované rychlosti a směru rychleji. Tisk bude proto rychlejší, zejména u malých dílů, ale také způsobí více vibrací. Tyto vibrace snižují rozměrovou přesnost a způsobují zvlnění.