Minimální plocha rozhraní podpěry
====
Toto nastavení způsobí vynechání částí rozhraní podpěry, pokud jsou velmi malé. Místo rozhraní podpěry bude vytištěna normální podpěra.

Některé materiály jsou extrudovány pouze při vysokých průtocích a potřebují nějaký čas, aby se mohly aktivovat. Pokud jsou takové materiály použity pro rozhraní podpěry, nebudou příliš užitečné pro malé oblasti rozhraní. Tím, že je vynecháte, můžete ušetřit spoustu času pro změnu extrudéru a přesunům a vyhnete se kapkám na povrchu. Místo toho bude Cura kreslit normální podpěru, aby byl model lépe podpírán.